| Wireshark 4.7.0 The Wireshark network protocol analyzer

Loading...
Searching...
No Matches
Macros
oui.h File Reference

Go to the source code of this file.

## Macros
#define | OUI_ENCAP_ETHER 0x000000 /* encapsulated Ethernet */
#define | OUI_XEROX 0x000006 /* Xerox */
#define | OUI_CISCO 0x00000C /* Cisco (future use) */
#define | OUI_IANA 0x00005E /* the IANA */
#define | OUI_NORTEL 0x000081 /* Nortel SONMP */
#define | OUI_CISCO_90 0x0000F8 /* Cisco (IOS 9.0 and above?) */
#define | OUI_CISCO_2 0x000142 /* Cisco */
#define | OUI_CISCO_3 0x000143 /* Cisco */
#define | OUI_FORCE10 0x0001E8 /* Force10 */
#define | OUI_ERICSSON 0x0001EC /* Ericsson Group */
#define | OUI_CATENA 0x00025A /* Catena Networks */
#define | OUI_ATHEROS 0x00037F /* Atheros Communications */
#define | OUI_ORACLE 0x0003BA /* Oracle */
#define | OUI_AVAYA_EXTREME 0x00040D /* Avaya Extreme access point */
#define | OUI_EXTREME_MESH 0x000512 /* Extreme MESH */
#define | OUI_SONY_ERICSSON 0x000AD9 /* Sony Ericsson Mobile Communications AB */
#define | OUI_ARUBA 0x000B86 /* Aruba Networks */
#define | OUI_ROUTERBOARD 0x000C42 /* Formerly listed as Mikrotik, however this OUI is owned by Routerboard*/
#define | OUI_MERU 0x000CE6 /* Meru Network (Fortinet) */
#define | OUI_SONY_ERICSSON_2 0x000E07 /* Sony Ericsson Mobile Communications AB */
#define | OUI_PROFINET 0x000ECF /* PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. */
#define | OUI_RSN 0x000FAC /* Wi-Fi : RSN */
#define | OUI_SONY_ERICSSON_3 0x000FDE /* Sony Ericsson Mobile Communications AB */
#define | OUI_FORTINET 0x00090F /* Fortinet */
#define | OUI_CIMETRICS 0x001090 /* Cimetrics, Inc. */
#define | OUI_MOJO_ARISTA 0x001174 /* Arista Networks (Formerly Mojo Networks) */
#define | OUI_IEEE_802_3 0x00120F /* IEEE 802.3 */
#define | OUI_MEDIA_ENDPOINT 0x0012BB /* Media (TIA TR-41 Committee) */
#define | OUI_SONY_ERICSSON_4 0x0012EE /* Sony Ericsson Mobile Communications AB */
#define | OUI_UBIQUITI 0x00156D /* Ubiquiti Inc */
#define | OUI_ERICSSON_MOBILE 0x0015E0 /* Ericsson Mobile Platforms */
#define | OUI_SONY_ERICSSON_5 0x001620 /* Sony Ericsson Mobile Communications AB */
#define | OUI_SONY_ERICSSON_6 0x0016B8 /* Sony Ericsson Mobile Communications AB */
#define | OUI_APPLE_AWDL 0x0017F2 /* Apple AWDL */
#define | OUI_SONY_ERICSSON_7 0x001813 /* Sony Ericsson Mobile Communications AB */
#define | OUI_BLUETOOTH 0x001958 /* Bluetooth SIG */
#define | OUI_SONY_ERICSSON_8 0x001963 /* Sony Ericsson Mobile Communications AB */
#define | OUI_AEROHIVE 0x001977 /* Aerohive AP to AP communication */
#define | OUI_ITU_T 0x0019a7 /* International Telecommunication Union (ITU) Telecommunication Standardization Sector */
#define | OUI_DCBX 0x001B21 /* Data Center Bridging Capabilities Exchange Protocol */
#define | OUI_CISCO_UBI 0x001B67 /* Cisco/Ubiquisys */
#define | OUI_IEEE_802_1QBG 0x001B3F /* IEEE 802.1 Qbg */
#define | OUI_NINTENDO 0x001F32
#define | OUI_TURBOCELL 0x0020F6 /* KarlNet, who brought you Turbocell */
#define | OUI_ODVA 0x00216C /* ODVA */
#define | OUI_BBF 0x00256D /* Broadband Forum */
#define | OUI_AVAYA 0x00400D /* Avaya */
#define | OUI_CISCOWL 0x004096 /* Cisco Wireless (Aironet) */
#define | OUI_MARVELL 0x005043 /* Marvell Semiconductor */
#define | OUI_WPAWME 0x0050F2 /* Wi-Fi : WPA / WME */
#define | OUI_ERICSSON_2 0x008037 /* Ericsson Group */
#define | OUI_HP_2 0x00805F /* Hewlett-Packard */
#define | OUI_IEEE_802_1 0x0080C2 /* IEEE 802.1 Committee */
#define | OUI_PRE11N 0x00904C /* Wi-Fi : 802.11 Pre-N */
#define | OUI_ATM_FORUM 0x00A03E /* ATM Forum */
#define | OUI_ZEBRA_EXTREME 0x00A0F8 /* Extreme/WING (Zebra) */
#define | OUI_EXTREME 0x00E02B /* Extreme EDP/ESRP */
#define | OUI_CABLE_BPDU 0x00E02F /* DOCSIS spanning tree BPDU */
#define | OUI_FOUNDRY 0x00E052 /* Foundry */
#define | OUI_APPLE 0x0017f2 /* Apple, Inc */
#define | OUI_PROFINET_MULTICAST 0x010ECF /* PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. */
#define | OUI_SIEMENS 0x080006 /* Siemens AG */
#define | OUI_APPLE_ATALK 0x080007 /* Appletalk */
#define | OUI_HP 0x080009 /* Hewlett-Packard */
#define | OUI_CERN 0x080030 /* CERN, The European Organization for Nuclear Research */
#define | OUI_WISUN 0x0C5A9E /* Wi-SUN */
#define | OUI_IEEE_C37_238 0x1C129D /* IEEE PES PSRC/SUB Working Group H7/Sub C7 (IEEE PC37.238) */
#define | OUI_HYTEC_GER 0x30B216 /* Hytec Geraetebau GmbH */
#define | OUI_ZIGBEE 0x4A191B /* ZigBee Alliance */
#define | OUI_WFA 0x506F9A /* Wi-Fi Alliance */
#define | OUI_MIST 0x5C5B35 /* Mist Systems */
#define | OUI_RUCKUS 0x001392 /* Ruckus Networks */
#define | OUI_SMPTE 0x6897E8 /* Society of Motion Picture and Television Engineers */
#define | OUI_SGDSN 0x6A5C35 /* Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale http://www.sgdsn.gouv.fr */
#define | OUI_ONOS 0xA42305 /* Open Networking Laboratory (ONOS) */
#define | OUI_3GPP2 0xCF0002 /* 3GPP2 */
#define | OUI_AVAYA_EXTREME2 0xD88466 /* Avaya Extreme Fabric */
#define | OUI_ALCATEL_LUCENT 0xDC0856 /* Alcatel-Lucent */
#define | OUI_THREAD 0xEAB89B /* Thread */

## Detailed Description

Definitions of OUIs

Wireshark - Network traffic analyzer By Gerald Combs geral.nosp@m.d@wi.nosp@m.resha.nosp@m.rk.o.nosp@m.rg Copyright 1998 - 2000 Gerald Combs

SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later